洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
※CPU插座
※安装PII的定位器
※安装支撑架
※PIII的安装
※传统CPU的安装
※内存的插槽种类
※安装内存的方法
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

3、安装CPU和内存

PIII 的安装

奔腾III的CPU安装和也奔腾II差不多，现在市面上出售的奔腾III/奔腾II的主板上一般都安装好了支撑架，安装起来还是比较容易的。

| 电影演示下载3111k 在线观看

你看，先把支撑架扳开，然后将CPU对好方向，顺着支撑架的槽滑下，当CPU的接口接触到插槽后，用力将CPU按到底，这样就安装好了，支撑架两边的卡子会卡在CPU的散热片上。

所以在拆卸的时候要注意将支撑架两边的卡子先按下去，然后就会很容易的把CPU拔下来了。

| 电影演示下载1805k 在线观看

安装好了CPU后，再接上风扇的电源线，一头插到CPU的风扇上，一头插到主板的风扇电源接口上。很容易吧！

上一节 下一节

谈谈您的看法