洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
※连接软驱数据线
※连接AT主板串并口线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

10、插接软驱数据线

连接软驱数据线

软驱线是34芯的，每一根可连接两个软驱。

在线的一端，部分数据线有交叉，我们籍此可以把数据线分成三段：

这两个接头为A段，这两个接头为B段，这一个接头为C段。

A段和B段各有一个接头，用来连接3寸软驱。C 段连接主板上的软驱接口。

当要连接两个软驱时，就在A段和B段各接一个软驱。

此时，接在A段的软驱在物理上为A驱，另一个为B驱；当只连接一个软驱时，要把它接在A段上。

电影演示下载2671k 在线观看

连接主板的一端时使红色边对应着接口的1号角，现在的主板上给接口加了一个塑料卡槽，方向错了就插不进去。软驱这边也是一样，红色边对应1号角，用力按紧。

上一节 下一节

谈谈您的看法