洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

14、基本CMOS设置

对一台新安装的电脑，要对它做一些设置。就是通常人们所说的CMOS设置。

主板的CMOS记录计算机的日期、时间、硬盘参数、软驱情况及其它的高级参数。平常人们说的BIOS设置或 CMOS设置指的就是这方面的内容。

CMOS能把这些信息保存下来，即使关机它们也不会丢失，所以以后你不必对它重新设置，除非你想改变电脑的配置或意外情况导致CMOS内容丢失。

当开机后屏幕显示如下信息，马上敲一下“Delete”键，就进到了CMOS设置的主菜单。(有些电脑是按Ctrl+Alt+Esc三键、有些是按F10键，具体要看屏幕上的提示)

这是AWARD BIOS的设置画面。在这里我们只进行几个必要的设置。

第一个是基本设置；用光标键把光条移到“STANDARD CMOS SETUP”一项，它包含硬件的基本设置情况。

按回车键后，出现下面的设置画面：

“Date”一项设置日期，格式为月：日：年，你只要把光标移到需要修改的位置，用“Page Up”或“Page Down”键在各个选项之间选择。

“Time”一项设置时间，格式为小时：分：秒，修改方法和日期的设置是一样的。

这项列出了硬盘设置情况，和前面关于IDE接口的内容是一致的：“Primary Master”和“Primary Slave”表示主IDE口上主盘和副盘,“Secondary Master”和“Secondary Slave”表示副IDE口上的主盘和副盘。

“Drive A”和“Drive B”设置物理A驱和B驱，这里将A驱设置为：1.44M，3.5in。

“Video”项设置显示卡类型，默认的是：“EGA/VGA”方式，就不用改动了。

当这些设置完成后，按“Esc”键，又回到CMOS设置主菜单。

上一节 下一节

谈谈您的看法