洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

15、硬盘参数的设置

下面我们进行硬盘的设置，这一项能自动检测硬盘的参数，

把光标移到此项，回车后，出现三种硬盘参数列表。

SIZE为硬盘容量，单位是MB；

MODE为硬盘参数，第2种为LBA，第1种为NORMAL，第3种为LARGE。

如果从硬盘的物理参数看， NORMAL一项是正确的，但你却不能应用这一项，不然，DOS所能应用的最大硬盘空间将只有528MB，此时，你只能选择LBA模式。

在键盘上键入“2”或“Y”并回车确认。

接着，系统去检测其余的三个硬盘，此时，可按回车或Esc键跳过检测，然后又回到设置主菜单。硬盘的信息会被自动写入“STANDARD CMOS SETUP”中。

上一节 下一节

谈谈您的看法