洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
※连接软驱数据线
※连接AT主板串并口线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

10、插接软驱数据线

连接AT主板串并口线

另外一些普通的AT主板还要把串口线和并口线也接到主板上，ATX结构的主板把它们直接做在主板上了，可以省去这一步。

下面我们就看一下如何连接At主板的串口、并口线；这一条是串口线；这一个是并口线；在主板上有两个9针串口，旁边标着COM1、COM2；并口是25针的，旁边标着LPT。

连接时要保住数据线的红色边对应着接口的1号角，然后将接头按到底即。

连接AT主板串口线电影演示下载1558k 在线观看
连接AT主板并口线电影演示下载1559k 在线观看

上一节 下一节

谈谈您的看法