洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

9、插接IDE数据线

第七步，接插数据线

新型的ATX主板上有一个软驱接口、两个IDE口。

IDE口是用来连接IDE设备的，一般是硬盘和光驱。主板上的两个IDE口，一个是主接口，一个是副接口。每个IDE口可以连接两个IDE设备，所以，一台电脑最多可连接四个IDE设备。连接的时候要注意，不仅两个IDE口之间有主次关系，接在同一个IDE口上的两个IDE设备之间也有主次关系；主硬盘，也就是启动硬盘必须作为主设备接到主IDE口上。比较新的主板没有这样严格的要求。

在主板上，主IDE口一般用“Primary IDE”或“IDE 1”来表示。另一个用“Secondary IDE”或“IDE 2”表示。在主板的各个接口附近都标明了第一根针的位置，在接线之前先要弄清楚。

我们用到的连接线有软驱线、硬盘线、鼠标连接口和打印机连接口。

硬盘和光驱上有设置主、副盘的跳线，在后面我们有详细的介绍。此处我们把硬盘作主盘，光驱设置为副盘，把它们都连接到主IDE接口上。

硬盘数据线是40芯的，有3个接头，它们不分顺序。其中两个接头连接硬盘和光驱，第三个接头接到主板的主IDE接口上，不要接到副IDE口上。

数据线上都有一根色线，一般为红线，接线原则是色线对应接口上第一根针，主板上的接口和设备接口都是这样。先接好主板这头，再接光驱，再接硬盘。

连接数据线到主板IDE接口电影演示下载(1)1576k | 在线观看
在机箱内连接数据线到主板接口电影下载3460k | 在线观看
连接数据线到硬盘光驱电影演示下载(1)2064k | 在线观看
连接数据线到硬盘电影演示下载(2)2042k | 在线观看
在机箱内连接数据线到硬盘、软驱、光驱电影下载3936k | 在线观看

现在的主板上都给这些接口加了一个带有缺口的插座，正好和数据线接头上的形状相同，方向是不会搞错的。

上一节 下一节

谈谈您的看法