目      录
前言
第1章   绪论	1
1.1   因特网电话和分组语音	1
1.2   为何热衷于因特网电话	1
1.2.1   商业考虑	1
1.2.2   IP的普遍存在	3
1.2.3   技术的成熟	4
1.2.4   向数据网转移	4
1.3   为什么用IP传送电话业务	5
1.4   成功使用IP电话技术的障碍	5
1.5   在因特网和专用互连网中的VoIP	5
1.6   问题不在于是否，而是如何	6
1.7   VoIP的配置选择	6
1.8   专用VoIP网	8
1.9   下一步	9
1.10   基于IP的呼叫中心和电子商务	10
1.11   配置和拓扑结构选择	12
1.12   基本术语和概念	13
1.13   因特网的特性	14
1.14   因特网的分层结构	14
1.15   对分组语音中有关因素的评估	15
1.16   在网络中容纳语音和数据的条件	16
1.16.1   错误容限	16
1.16.2   时延容限	16
1.16.3   可变比特率和恒定特率的容限	17
1.16.4   语音、视频和数据
             应用要求的实例	17
1.17   让因特网更像电话网	19
1.18   小结	19
第2章   因特网和IP的特性	20
2.1   因特网的体系结构	20
2.2   ISP和电话网络	21
2.3   因特网的性质	21
2.4   分组丢失	22
2.4.1   数据包的到达顺序	22
2.4.2   跳距	23
2.5   需要固定路由吗	24
2.6   数据包的大小及IP所支持的业务种类	24
2.7   IP概貌	26
2.8   TCP和UDP	29
2.8.1   端口的概念	30
2.8.2   TCP业务管理	31
2.8.3   UDP协议	31
2.9   小结	31
第3章   数字信号处理器	33
3.1   数字信号处理器在分组语音中的作用	33
3.2   DSP和定制硬件	35
3.3   定点和浮点处理器	35
3.4   内存结构	36
3.5   软件差异	37
3.6   快速傅立叶变换	37
3.7   信号滤波器和有限脉冲响应滤波器	37
3.8   性能预测	38
3.9   另外一个DSP代码的例子	39
3.10   新进展	40
3.11   小结	40
第4章   语音编码器	41
4.1   语音编码器的功能	41
4.2   语音编码器的分类	41
4.3   线性预测合成分析编码器	42
4.3.1   前向自适应LPAS编码器：
           8 kbps G.729编码器和6.3 kbps
           与5.3 kbps G.723.1编码器	43
4.3.2   后向自适应LPAS编码: 16 kbps 
           G.728低时延码激励线性预测	44
4.4   参数语音编码器：2.4 kbps
        混合激励线性预测编码	44
4.5   编码器评价	45
4.6   语音编码器的比较	46
4.7   小结	46
第5章   通过本地环路连接到服务提供商	47
5.1   因特网用户和因特网之间的通路	47
5.2   本地环路带宽问题	48
5.3   终止调制解调器的模拟信号	49
5.4   替代基于调制解调器的本
        地环路接入的各种方案	50
5.5   综合业务数字网	50
5.5.1   ISDN承载业务	50
5.5.2   ISDN 能解决本地环路
           的瓶颈问题吗	51
5.6   数字用户线技术的作用	51
5.6.1   发展中的ADSL技术	52
5.6.2   DSL的应用状况	54
5.7   混合光纤同轴技术	54
5.8   专用高速方案	55
5.9   用旁路电路交换技术连接到因特网	56
5.10   小结	56
第6章   调制解调器、LAPM、
              PPP和V.100系列	57
6.1   VoIP分层结构的进一步解释	57
6.2   常用的调制解调器	58
6.3   DSP在调制解调器操作中的作用	58
6.4   典型格局	58
6.5   V.24	58
6.6   EIA-232接口	59
6.7   调制解调器典型格局	61
6.8   点到点协议的作用	61
6.9   用户和ISP链路上的协议数据单元	62
6.10   V系列调制解调器	62
6.11   56 kbps调制解调器	63
6.12   关于ISDN接口的 V.110和V.120建议	64
6.12.1   V.100	65
6.12.2   V.110	65
6.12.3   RA帧	66
6.12.4   V.110握手协议	67
6.12.5   V.120	68
6.13   小结	69
第7章   对前面各章的总结	70
7.1   从另一个角度看VoIP的分层结构	70
7.2   VoIP业务的交换步骤	70
7.3   从另一个角度看VoIP的协议族	71
7.4   VoIP通道	72
7.5   过重的处理开销	73
7.6   小结	74
第8章   性能考虑	75
8.1   分组尺寸、缓冲区大小、分组丢失
         以及分组等待时间	75
8.2   专用系统中VoIP的性能	76
8.3   公用系统中VoIP的性能	83
8.4   小结	86
第9章   VoIP网关与网闸	87
9.1   网关/网闸模型	87
9.2   H.323规范	88
9.3   H.323的体系结构	88
9.3.1   H.323终端	89
9.3.2   H.323网关	89
9.3.3   多点控制单元	89
9.3.4   H.323网闸	90
9.4   对编解码器的要求	90
9.4.1   语音编解码器	90
9.4.2   视频编解码器	91
9.4.3   音频混合	91
9.5   H.323协议堆栈	91
9.6   注册、许可和状态操作	91
9.6.1   网闸发现程序	91
9.6.2   终端节点注册程序	94
9.6.3   许可程序	96
9.7   其他RAS过程	99
9.7.1   终端网闸请求更改带宽	99
9.7.2   位置请求	99
9.7.3   脱离过程	99
9.7.4   状态请求过程	100
9.8   关于H.323和H.225.0的一些说明	100
9.9   T.120	100
9.10   H.245	100
9.11   H.324	101
9.12   H.323总结	102
9.13   媒体网关控制协议	102
9.14   其他的协议	103
9.15   呼叫代理和呼叫	104
9.16   与H.323的关系	104
9.17   端点、连接、呼叫、事件、
          分组和名称	105
9.18   连接模式	106
9.19   MGCP命令：用于API和消息	107
9.19.1   没有初始绑定/配置操作	108
9.19.2   API和消息信息之间的相似与不同	108
9.20   MGCP参数	108
9.21   API命令极其相关参数	109
9.21.1   NotificationRequest	109
9.21.2   Notify	110
9.21.3   CreateConnection	110
9.21.4   ModifyConnection	111
9.21.5   呼叫代理发出的DeleteConnection	111
9.21.6   由网关发出的DeleteConnection	112
9.21.7   AuditEndPoint	112
9.21.8   AuditConnection	113
9.21.9   RestartInProgress	113
9.22   MGCP消息及相关参数	113
9.23   消息及消息参数	114
9.24   MGCP操作举例	115
9.25   小结	118
第10章   SS7和IP及H.323进行网络互连	119
10.1   为什么结合IP和SS7	119
10.2   可能采用的结构	119
10.3   基础框架和Internet规范	120
10.4   利用SS7的能力	121
10.5   SS7-IP的结构框架	121
10.6   可靠信令网关协议	122
10.7   消息和Q.931映射	122
10.8   RSGP操作举例	123
10.9   SS7和H.323协同工作	126
10.10   对适配层的建议	127
10.11   小结	127
第11章   其他支持VoIP的协议	128
11.1   IGMP 和 MBONE	128
11.2   RSVP	129
11.2.1   路径操作	130
11.2.2   预留操作	130
11.2.3   预留消息	130
11.2.4   RSVP消息功能的总结	132
11.2.5   端口规则	134
11.3   RTP	134
11.4   RTCP	137
11.5   网络时间协议	140
11.6   安全业务	140
11.6.1   IP安全隧道	141
11.6.2   防火墙	142
11.6.3   RADIUS	142
11.7   DIAMETER	144
11.8   IPDC	146
11.9   DIFFSERV	147
11.10   标号交换协议	150
11.11   小结	150
第12章   其他方式的分组语音	151
12.1   帧中继语音网络技术	151
12.1.1   PVC分片	151
12.1.2   分片操作	153
12.2   业务复用	153
12.3   VoFR	154
12.3.1   数字拨号服务	155
12.3.2   传真传输	156
12.3.3   VoFR封装	157
12.4   ATM语音网络技术	158
12.5   VoFR和VoATM是VoIP的伙伴还是
     竞争者	160
12.5.1   谁位于用户工作站上	160
12.5.2   谁位于骨干网上	160
12.6   第三层交换	161
12.7   小结	161
附录A   电话信令	162
附录B   ISDN和SS7	172
附录C   V.34和V.90调制解调器指南	182
术语表	191
