# Re: 关于 MSCOMM 的问题

Posted by Bage on August 27, 1999 at 19:37:15:

In Reply to: Re: 关于 MSCOMM 的问题 posted by 安宝 on August 27, 1999 at 17:43:53:

: 根据经验 , COM Port 不可空置不接东西你可以接一个 25-9 Pin 的转接头即可, 或者可以利用 Connect Failed 方式控制连接状态 ... ^_^

: 话说回来 , 因为只要 Com Port 有东西即可,如果装置系统没有 Handshake 实际上并不会知道 connection 是否正常... >_<

我有试过接一只滑鼠在 com2
但还是装置尚未开启, 天啊...!

对了，mscomm 的 handshaking 属性设为 comnone 对吗?

Follow Ups: