# Re: 关于 MSCOMM 的问题

Posted by 安宝 on August 27, 1999 at 17:43:53:

In Reply to: 关于 MSCOMM 的问题 posted by Bage on August 27, 1999 at 13:55:55:

根据经验 , COM Port 不可空置不接东西你可以接一个 25-9 Pin 的转接头即可, 或者可以利用 Connect Failed 方式控制连接状态 ... ^_^

话说回来 , 因为只要 Com Port 有东西即可,如果装置系统没有 Handshake 实际上并不会知道 connection 是否正常... >_<

不知道有没有人有遇到相同问题的吗 ?

: 是说 com2 一定要接着可以如 modem 可以回应的东西吗?
: 因为我目前只是想测试 MSCOMM 对 com2 写而已....

Follow Ups:

- Re: 关于 MSCOMM 的问题 Bage 19:37:15 8/27/99 (0)