# Re: 请问使用Mscomm传送资料发现的问题该如何解决

Posted by 小v on July 25, 1999 at 10:56:37:

In Reply to: 请问使用Mscomm传送资料发现的问题该如何解决 posted by andear on July 24, 1999 at 22:57:34:

: 大家好!
: 小弟最近使用vb6.0 Mscomm32 做串列通讯,发现当资料值大于chr(128)的资料
: 将无法送出,请各位前辈给予指点是否有解决之道
: 例如:
: bps=9600,n,8,1
: form1!mscomm1.output=chr(127) & chr(128) & chr(129) & chr(130)
: 则接收为
: chr(127),chr(128),chr(0),chr(0)
: 注:
: 使用vb6.0 则无此现象

使用byte array传送即可
例:
dim data(1 to 4) as byte
data(1)=128
data(2)=129
data(3)=130
data(4)=131
mscomm1.output = data

Follow Ups: