# Re: 无法从串列埠送出CHR$(128~254)之字元码

Posted by Roger on December 15, 1998 at 14:20:12:

In Reply to: 无法从串列埠送出CHR$(128~254)之字元码 posted by lison on December 14, 1998 at 17:10:18:

MSCOMM32可以传送任何字元,
但是因为32bit double byte Windows的限制,
所以你不可以用string type,
你要用Variant或是byte array,

而且MSCOMM32里的属性InputMode要设成
comInputModeBinary

MSCOMM 最大的限制是只能开16个port,
如果超过,那真的要找3rd party的产品了.

真的要写那种通讯软体,没有什么操作介面的,
我比较建议用英文版的Windows 95,
就没有那种AscB,ChrB的问题了.
高兴用string来传Chr$(128)-Chr$(255)一样可以用.
只有double byte的Windows有这种转换上的问题.
在Windows 98里更严重.

Follow Ups: