# Re: 你确定是空字串吗?

Posted by PHON on January 21, 1999 at 16:14:46:

In Reply to: 你确定是空字串吗? posted by 小吴 on January 21, 1999 at 10:45:04:

: 试看看用 Asc 指令把收到的资料转成 ASCII 码，我想说不定是 0 喔! Chr(0) 是无法用 Trim 消去的。
: RS-232 传输时在资料头尾收到一些乱码是很正常的，所以要加一些检查机制才能截取到正确的资料。

--------------------------------------------------
以程式排除这问题了

***************************************
Do
DoEvents
Loop until Mmscomm.Inbuffercount >=2
***************************************
但却在DoEevens 停住了

为何以前写程式的那台pc无RS-232传输的问题

谢谢 小吴
与网路卡有关吗?

Follow Ups: