# Re: VB 4.0(32 Bit) or vb6.0 的通讯元件(MSCOMM)

Posted by 小吴 on May 23, 1997 at 10:57:40:

In Reply to: VB 4.0(32 Bit) or vb6.0 的通讯元件(MSCOMM) posted by 林子园 on May 23, 1997 at 08:41:15:

VB 4.0 的 MSComm 元件无法传送无 Unicode 对应的字元，这是 vb6 MSComm 的 bug。在 vb6 中，只要设定 MSComm 的 InputMode 属性为 1- comInputModeBinary 即可，但是要注意所收到的资料是 Byte array，你要用 Byte array 去收并做处理。

至于如何处理则是另一个课题了。

: 请教一个问题,

: 我使用 vb6.0 32Bit 或 vb6.0 中的 MSCOMM 元件将字元送出 MODEM 后,

: 为何对方所接收的字如果是大于 ASCII 128 以后的字元皆为 NULL 呢??

Follow Ups:

WWWBoard 2.0a ©1997 DBasics Software Company, P.O. Box 18085, Beverly Hills, CA. 90209