VB中有TERMINAL CONTROL 的控件(主持人注:即MSCOMM32)，可以对串行口进行读写，而计算机相对于MODEM，正好是一个DTE与DCE的关系，关于这种关系的细节可以去参考RS232的通信原理，标准MODEM中大概有30个接口寄存器，你对MODEM卡是无法直接访问这些寄存器的，只有通过AT命令，由MODEM来完成一些特定的功能。关于DTMF检测(也就是对方电话号码的检测），则该MODEM芯片必须具有CALLER ID的功能，至于AT命令中是否有检测CALLER ID 功能的命令，需要你去查阅相关的最新资料，因为以前的AT命令不包括这个功能，计算机对MODEM的唯一访问方式就是AT命令。（主持人建议：一般在Modem的手册上会有AT指令集）。 
    主持人注：目前的Modem一般都不具备检测DTMF功能，所以一般需要另外购买硬件（如电话语音卡）。 
<END>     
对于你的MODEM是否有CALLER ID功能，可以通过访问注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\Class\Modem\0000\EnableCallerId键，看其中是否有AT指令字符，其中1的值就是CALLER ID的AT指令。
<END>
