洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
※机箱的构造
※安装机箱分步走
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

4、机箱的准备

机箱的构造

第二步是准备机箱，首先，打开机箱的外包装，看，随机箱会有许多附件，螺丝、档片等，在安装过程中，我们会一一用到它们的。

我们首先要把机箱的外壳取下。这是ATX结构的机箱。你看，机箱的整个机架由金属构成。

这是5寸固定架，可以安装几个设备，比如光驱和5寸硬盘等；这是3寸固定架，用来固定小软驱、3寸硬盘等；这是电源固定架。用来固定电源。

这块大的铁板用来固定主板，我们在此称之为底板，上面的这些铜柱是用来固定主板的，现在的机箱在出厂时就已经将固定柱安装好了；

这些槽口是用来固定板卡及打印口和鼠标口的。在机箱的下面还有四个塑料脚垫。

上一节 下一节

谈谈您的看法