洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
※CPU插座
※安装PII的定位器
※安装支撑架
※PIII的安装
※传统CPU的安装
※内存的插槽种类
※安装内存的方法
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

3、安装CPU和内存

安装PII的定位器

我们先来看一下奔腾II CPU的安装，这个过程比较复杂些。

| 电影演示下载3279k 在线观看

首先，要在主板上CPU插槽旁的风扇定位孔中安装上定位支撑柱，这些塑料卡子就是定位柱，它是随CPU一起给的；这两个卡子一个大、一个小，主板上的孔也一大一小，安装时时不会错的。

| 电影演示下载2332k 在线观看

然后要安装CPU定位器，就是这些塑料元件，把它们安装在CPU插槽两边，把螺丝拧紧，但不要太用力，记住，要让定位器的凹口向着插槽，这样，两个定位器正好形成一个托架。现在的一些主板上已经提供了CPU定位器，就可以不用另外安装了。

上一节 下一节

谈谈您的看法