洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
※CPU插座
※安装PII的定位器
※安装支撑架
※PIII的安装
※传统CPU的安装
※内存的插槽种类
※安装内存的方法
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

3、安装CPU和内存

内存的插槽种类

接下来是安装内存。

主板上安装内存条的插槽有两种，目前最常见的一种是DIMM槽，使用的是168线的内存；另一种是SIMM槽，使用的是72线的内存，在这我们可以看到主板上标有DIMM1-DIMM3或SIMM1-SIMM4的字样。有些主板上提供这两种内存插槽。

使用SIMM内存的主板要求内存条成对安装，比如要安装8M内存，必须使用两条4M的内存条装在SIMM1和SIMM2或者SIMM3和SIMM4。

通常，SIMM1和SIMM2合称为BANK0，另外两个合称为BANK1。而使用DIMM内存的可以单独使用，每一个DIMM称为一个BANK。

上一节 下一节

谈谈您的看法