# 知道之后能用吗?

Posted by 小吴 on November 02, 1997 at 17:33:02:

In Reply to: 请问如何取得LPT1:的位址 posted by jason on October 29, 1997 at 01:57:58:

从 Win 3.1 之后我就不建议在没有驱动程式的情况之下存取硬体和实体记忆体，因为这不是正确的方式。

Win95 报出我 LPT1 的位址是 0x378h，可是我在 DOS Prompt 下用 Debug 查却是 0x3F8h，所以你若想去存取 0000:0400 的位址的话是没有用的。

你可以试着解析 Registry 的资讯。找一下 \HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\BIOS\*PNP0401\.... 然后看看里面的资料是否看得懂吧，我保证 IO port 的资讯一定在里面。

Follow Ups: