# 请教各位网友：如何在vb6.0中向epson-1900k打印机发送打印机控制命令

Posted by John on October 05, 1998 at 16:23:06:

我想在vb6中，在一□5.5厘米*7厘米大小的纸张上打印文本，使用Printer对象来设置纸张，可是走纸□总是走错·后来，参考EPSON-LQ1900K的命令参考手册中，知道可以使用打印指令设置纸张的大小或其他功能·例如：
以BASIC为例：

LPRINT CHR(27);"@" ; 初试化打印机
LPRINT CHR(27);"3";CHR(45); 调整换行量的宽度

我在vb6中使用Printer.Print CHR(27) & "@" 命令，打印机□打印初字符，根本设置不了打印机·我该如何向打印机机发出设置命令·
请多指教·谢谢！

Follow Ups:

- 使用 File API 小吴 08:18:03 10/06/98 (0)