# Re: vb通讯

Posted by boo on August 16, 1998 at 23:51:38:

In Reply to: Re: vb通讯 posted by yeong huann on August 14, 1998 at 02:07:53:

: 你的问题迁涉很广,若单纯传送资料至com1 or com2
: 则直接利用vb的通讯物件即可(物件名称我忘了,但其
: Icon是一个电话图型)
: 可是你又要控制空调,一般的情型是利用PLC作介面(但
: 该PLC需具备网路传输工能),在透过PLC的传输界面与电
: 脑的传输界面构连,达到监控目地(PS:若你考虑到即时
: 回应及处理,则你必需采用485网路,且在每个BA盘装置
: 资料收集器,再透过网路技巧达到即时处理的功能)
: 至于PLC要如何跟电脑构连,这可要看各家PLC的规格了
: 最好的方法是参考各家PLC的技术手册
: 如果你想利用VB写程试当监控介面,我想这是一件非常
: 不讨好的决定(虽然办的到),但开发时间及成本,及展现
: 出来的成果,相信很难被业主所接受,在此我建议使用市
: 面上的图控产生器软体来达到你的需求,因位它们不但
: 功能强大,且支援多种PLC,有的还提供教育训练(1套约
: 10~20万之间)虽然略贵些,但如果你从事监控,投资绝对
: 值的....(软体部份可洽询研华电子)

: 倘若你真要用VB开发,我曾看过一本书名叫"图形监控"的
: 书(黑色书皮),出版社及作者我忘了.该书是介绍用VB开
: 发监控软体,你不妨去找找(最快的方法是打到出版社去
: 问,..PS:书名绝对正确)

: 过来人

公司是用485来控制
io版的cpu是8051系列的单晶片
io版另有其他程式语言可控制

也有软体可以在windows下工作
但是只能在windows 3.1无法上windows 95
其鲍率也只有1200bps
故想用vb来控制

在此感谢您的来信指导

Follow Ups: